|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Documents and Settings\NPSoft\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\11 copy.jpg****دفتر بهبود کیفیت** | **دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا****مرکز آموزشی درمانی بیمارستان دکتر علی شریعتی** |
| **تعداد صفحات : 2** | **تاریخ ابلاغ :آذر ماه 1403** | **تاریخ بازنگری:آبان 1403** | **شماره سند: w/01002/05** |
| **عنوان دستورالعمل:انبارش ایمن** |

**دامنه/مخاطبین(کارکنان مرتبط) :**انبار دار-مدیریت-کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

**تعاریف :**واژه ی مبهمی وجود ندارد

**هدف :**مدیریت فضای فیزیکی انبار –افزایش ایمنی انبار دار –استفاده بهینه از فضای انبار و دسترسی آسان به موجودی انبار

**دستورالعمل:**

1- ساختمان انبارها باید محکم بوده و ارتفاع آن حداقل 6 متر باشد.

2- سقف انبار باید براي جلوگیري از انتقال گرما و سرما عایق بندي شده و کف سازي باید به نحوي مقاوم باشد که بر اثر تردد لیفتراك و یا پرسنل تخریب نشده و گرد و غبار از آنها برنخیزد.

3-کف، دیوارها و سقف باید فاقد هر گونه منفذ و روزنه بوده تا از نفوذ حشرات و حیوانات موذي و پرندگان جلوگیري بعمل آید. کف و دیوارها باید قابل نظافت باشند و از شستشوي انبار با آب باید خودداري شود.

4- قفسه بندي انبار باید پالتی بوده، بطوري که قدرت مانور لیفتراك در بین آنها مناسب باشد و همچنین از برگشت بسته ها و پالتها جلوگیري شود. روش قرار گیري محموله ها باید به گونه اي باشد که سیستم(*First Expired – first out*) به راحتی قابل اجرا باشد.

5- میزان روشنایی و نور در انبار جهت انجام کلیه عملیات انبارداري باید کافی باشد

6- محل تخلیه و بارگیري بایستی مسقف بوده و بهتر است انبارها داراي سیستم دو در با پاگرد باشند تا هواي انبار مستقیماً با بیرون تماس نداشته و انتقال آلودگی و گرد و غبار به داخل انبار به حداقل برسد. باراندازها باید طوري طراحی شوند که محموله ها از گزند باران، برف و سایر آلودگی هاي محیطی درامان باشند و از احتمال اختلاط محموله هاي آماده بارگیري و در حال تخلیه جلوگیري بعمل آید.

7-جهت نگهداري محصولات قابل اشتعال و منفجره انباري مجزا با ایمنی مناسب (سیستم اعلام و اطفاء حریق، لامپهاي ضد جرقه، کلید برق خارج از محوطه انبار و گردش هواي مناسب) باید وجود داشته باشد.

8- محلی جهت تفکیک محموله های ارسالی براي عرضه کنندگان در انبار وجود داشته باشد به نحوي که احتمال اختلاط محموله هاي تفکیک شده با یکدیگر وجود نداشته باشد و همچنین محلی مناسب براي آماده سازي محموله ها (پاکسازي و نظافت) پیش از ورود به انبار در نظر گرفته شود.

9-هواکش هاي انبار مجهز به قالب توري یا کرکره بوده و در نقاط مختلف انبار نصب و به صورت شبانه روزي فعالیت نمایند.

10- براي نظافت انبار جارو برقی صنعتی به تعداد کافی موجود باشد و وسایل گردگیري در محل هاي مناسب و مشخص قرار گیرند.

11-انبار داراي سیستم سرمایش و گرمایش مناسب بوده و تعداد مناسب دماسنج و رطوبت سنج در اقصی نقاط انبار جهت ثبت و کنترل دما و رطوبت موجود باشد. استفاده از کولر آبی و بخاري نفتی یا گازوئیلی مجاز نمی باشد.

12- انبار باید داراي سیستم اعلان و اطفاء حریق بوده و تابلوي راهنما جهت استفاده از وسایل ایمنی در کنار آنها وجود داشته باشد. کلیه کارکنان انبار باید دوره هاي آموزشی عملی اطفاء حریق را طی کرده و در کار خود تجربه و مهارت کافی داشته باشند.

14-وجود شیرآب و یا سینک ظرفشویی داخل انبار به علت بالا رفتن رطوبت و ایجاد آلودگی مجاز نمی باشد.

15-چاهک هاي فاضلاب در انبارها باید داراي درپوش با توري ظریف سیمی و وضعیت ظاهري مناسب باشند.

16- جهت نگهداري از اسناد و مدارك انبار، دستورالعمل ها، قرارگیري سیستم سخت افزار و استقرار انباردار به منظور

نظارت بر کلیه عملیات اجرایی در انبار بایداتاقی مجزا ایجاد شود.

17- سمپاشی داخل انبارها ممنوع است و باید از روش هاي تله گذاري استفاده شود.

. استفاده از سمومی که بخار و گازهاي فرار تولید می کنند حتی الامکان ممنوع باشد.

**منابع و امکانات:** انبار استاندارد دارو-انبار دار آگاه-پالت-وسایل اطفای حریق-دماسنج -

**منبع دستورالعمل:**چکلیست انبار ایمن

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تهیه و هدایت کنندگان :****طاهره مصلح مدیر بیمارستان)****بهاره حاتمی ( کارشناس هماهنگ کننده ایمنی غیر سازه ای )** **مرتضی سعادت ( مسئول انبار)** **امان ال سعدی ( مدیر امور عمومی ) و ( کارشناس ایمنی سازه ای)**  | **تأیید کننده :****طاهره مصلح** **مدیر داخلی**  | **ابلاغ کننده:****دکتر خدامان****ریاست بیمارستان**  |